Author: Kate

Монітори

Монітори Монітор - це пристрій висновку графічної й текстової інформації у формі, доступної користувачеві. Монітори входять до складу будь-якої комп'ютерної системи. Вони є візуальним каналом зв'язку з усіма прикладними програмами й стали життєво важливим компонентом при визначенні загальної якості й зручності експлуатації всієї комп'ютерної системи.
Актуальність У цей час розвиток комп'ютерних технологій вимагає розробки нових моніторів більшого розміру й нових можливостей. Створювані нові програми по роботі із тривимірною графікою вже не можуть нормально відтворюватися на старих моніторах. Все це привело компаній-розроблювачів до вдосконалення тих технологій в області відтворення інформації, які мають місце бути. Тому, ця проблема й стала однієї з важливих у комп'ютерній техніці.

У цьому випуску:
Монітори 1
Актуальність 1
Види моніторів 2
Плазмінні монітори 2
Монітори з електронно-
променевою
трубкою 2
Жидкокристалічні монітори 3
LEP (Light emission plastics)……….3
Стандарти безпеки…………………..4
Цікаві факти
· Монітори з електронно-променевою трубкою - джерело радіоактивного випромінювання. Це не так. Випромінювання, що випускається монітором - електромагнітне, нічого спільного з радіоактивним випромінюванням не має.
ЕПТ-монітори безнадійно застаріли, це - товар "для бідних". Насправді існують ЕПТ-монітори, за характеристиками (та й по вартості) мало в чому поступаються РК-моніторів, а за деякими параметрами навіть перевершують їх.
Від роботи з широкоформатним монітором очі більше втомлюються. Це помилкова думка. Адже видима горизонтальна зона для людини більше вертикальної, тому набагато більшої втоми очей такий монітор не викликає.

Види моніторів

Плазмові монітори Ця технологія зветься PDP (Plasma display panels) і FED (Field emission display). Робота плазмінних моніторів дуже схожа на роботу неонових ламп, які зроблені у вигляді трубки, заповненої інертним газом низького тиску. Плазмінні екрани створюються шляхом заповнення простору між двома скляними поверхнями інертним газом, наприклад аргоном або неоном. Фактично, кожний піксель на екрані працює як звичайна флуоресцентна лампа. Висока яскравість і контрастність поряд з відсутність тремтіння є більшими перевагами таких моніторів. Крім того, кут стосовно нормалі, під яким можна побачити нормальне зображення на плазмінних моніторах істотно більше чим 45° у випадку з LCD моніторами. Головними недоліками такого типу моніторів є досить висока споживана потужність, що зростає при збільшенні діагоналі монітора.

«Компанія Acer представила модель монітора, який дозволяє користувачеві працювати в Інтернеті без підключення до комп'ютера».

Монітори з електронно-променевою трубкою

Сьогодні найпоширеніший тип моніторів - це CRT (Cathode ray tube) монітори. В основі всіх подібних моніторів лежить електронно-променева трубка (ЭЛТ). Використовувана в цьому типі моніторів технологія була створена багато років тому й спочатку створювалася як спеціальний інструментарій для виміру змінного току, простіше говорячи - осцилографа. ЭЛ монітор має скляну трубку, усередині якої перебуває вакуум. Із фронтальної сторони внутрішня частина скла трубки покрита люмінофором. Для створення зображення в CRT моніторі використається електронна гармата, що випускає потік електронів крізь металеву маску або ґрати на внутрішню поверхню скляного екрана монітора, що покрита різнобарвними люмінофорними крапками. У кольоровому ЭЛ моніторі використається три електронні пушки. Люмінофорний шар, що покриває фронтальну частину електронно-променевої трубки, складається з дуже маленьких елементів. Ці люмінофорні елементи відтворюють основні кольори. Фактично є три типи різнобарвних часток, чиї кольори відповідають основним квітам: червоний, зелений і синій. кольорами. Наприклад, якщо активувати червоні, зелені й синю люмінофорні частки, те їхня комбінація сформує білі кольори.

#

Рідкокристалічні монітори

LCD (Liquid crystal display) монітори зроблені з речовини, що перебуває в рідкому стані, але при цьому має деякі властивості, властивим кристалічним тілам. Фактично це рідини, що володіють анізотропією властивостей, пов'язаних з упорядкованістю в орієнтації молекул. Молекули рідких кристалів під впливом електрики можуть змінювати свою орієнтацію й внаслідок цього змінювати властивості світлового променя минаючого крізь них. Ґрунтуючись на цьому відкритті й у результаті подальших досліджень, стало можливим виявити зв'язок між підвищенням електричної напруги й зміною орієнтації молекул кристалів для забезпечення створення зображення. Перше своє застосування рідкі кристали знайшли в дисплеях для калькуляторів і у кварцових годинниках, а потім їх стали використати в моніторах для портативних комп'ютерів. Сьогодні, у результаті прогресу в цій області, починають одержувати все більше поширення LCD монітори для настільних комп'ютерів.
LEP (Light emission plastics) або пластик, що світить. На сьогоднішній день компанія може представити монохромні (жовтого світіння) LEP-дисплеї, що наближаються по ефективності до жидкокристалічних дисплеїв LCD, що уступають їм по терміну служби, але маючих ряд істотних переваг: oскільки багато стадій процесу виробництва LEP-дисплеїв збігаються з аналогічними стадіями виробництва LCD, виробництво легко переобладнати. Крім того, технологія LEP дозволяє наносити пластик на гнучку підкладку великої площі, що неможливо для неорганічного світлодіода (там доводиться використати матрицю діодів); пластик сам випромінює світло і йому не потрібна підсвічування та інші хитрості, необхідні для одержання кольорового зображення на LCD-моніторі. Більш того, LEP-монітор забезпечує 180-градусний кут огляду; Пристрій дисплея гранично просто: вертикальні електроди з однієї сторони пластику, горизонтальні - з іншої. Зміною числа електродів на одиницю довжини по горизонталі або вертикалі можна домагатися будь-якого необхідного дозволу, а також, при необхідності, різної форми пікселя; оскільки LEP-дисплей працює при низькій напрузі харчування (менш 3 V) і має малу вагу, його можна використати в портативних пристроях, що харчуються від батарей; LEP-дисплей має вкрай малий час перемикання (менш 1 мікросекунди), тому його можна використати для відтворення відеоінформації. Ці переваги плюс дешевина привели до виникнення в LEP-технології досить райдужних перспектив.

Сучасні цікавинки
Компанія Sony випустила перший у світі дисплей, який дозволяє переглянути 3D без спеціальних окуляр. Правда, є і обмеження, яких немало. Ну, наприклад, зображення, яке здатний показати нам цей монітор, повинне бути 24-кольоровим, а його розміри всього 96*128 пікселів.

#

Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички.

Intel Corporation

На всіх сучасних моніторах можна зустріти наклейки з абревіатурами TCO або MPR II. З метою зниження ризику для здоров'я, різними організаціями були розроблені рекомендації з параметрів моніторів, випливаючи яким виробники моніторів роблять їх більше безпечними. Всі стандарти безпеки для моніторів регламентують максимально припустимі значення електричних і магнітних полів, створюваних монітором при роботі.
Стандарт TCO розроблені з метою гарантувати користувачам комп'ютерів безпечну роботу. Суть рекомендацій TCO складається не тільки у визначенні припустимих значень різного типу випромінювань, але й у визначенні мінімально прийнятних параметрів моніторів, наприклад підтримуваних дозволів, інтенсивності світіння люмінофора, запас яскравості, енергоспоживання, гучність і т.д. Більше того, крім вимог у документах TCO приводяться докладні методики тестування моніторів.
Стандарт MPR II визначає максимально припустимі величини випромінювання магнітного й електричного полів, а також методи їхнього виміру. MPR II базується на концепції про те, що люди живуть і працюють у місцях, де вже є магнітні й електричні поля, тому пристрою, які ми використаємо, такі як монітор для комп'ютера, не повинні створювати електричні й магнітні поля, більші чим ті, які вже існують. Помітимо, що стандарти TCO вимагають зниження випромінювань електричних і магнітних полів від пристроїв на стільки, наскільки це технічно можливо, поза залежністю від електричних і магнітних полів уже існуючих навколо нас.